25.10.2023
CSM Computer-Systeme-Messtechnik GmbH
Raiffeisenstraße 36
70794 Filderstadt
Deutschland

Neues HV Breakout-Modul 3.1 OBC für weltweite Analyse von AC-Ladevorgängen
Ein- bis dreiphasige Messungen von Strom, Spannung und Leistung in Netzspannung führenden Kabeln
Filderstadt, Deutschland. Als Erweiterung des Produktportfolios der HV Breakout-Module (HV BM) stellt die CSM GmbH das HV Breakout-Modul 3.1 OBC für weltweite Analysen der AC-Ladevorgänge von Elektro- und Hybridfahrzeugen vor. Aus diesem Grund ist das Modul für Ströme von bis zu 88 Arms (±125 A) ausgelegt. Durch die integrierte Sternschaltung sind ein- bis dreiphasige Messungen mit diesem HV-sicheren (nach EN 61010)  Messmodul möglich. Eine hohe Abtastrate bietet darüber hinaus präzise Messungen auch während Ein- und Ausschaltvorgängen.
Das CSM HV Breakout-Modul 3.1 OBC wurde speziell für Messungen von Strömen von 11 Arms bis zu 88 Arms, für das weite Spektrum an globalen Ladestationen, entwickelt. Die integrierte Sternschaltung ermöglicht dabei die Messung von Spannung (U), Strom (I) und Leistung an Netzspannung führenden Kabeln. „Die dreiphasige Messung mit nur einem einzigen Messgerät bietet enorme Kosten- und Platzvorteile“, fasst Dr. Jürgen Braunstein, Leiter Business Development, CSM GmbH, zusammen. Dadurch eignet es sich weltweit für die Analyse der AC-Ladevorgänge von E-Autos und Hybridfahrzeugen. 

Einfacher Anschluss – variable Datenausgabe

Für die AC-Messung wird das HV Breakout-Modul 3.1 OBC direkt in die Netz- oder Ladekabel zwischen Netzanschluss und Ladestation oder zwischen Ladestation (Wallbox) und On-Board-Charger (OBC) eingebaut. Die Kabel werden durch Kabelverschraubungen ins Innere des Moduls geführt und dort über Kabelschuhe (M6-Schraubterminals bzw. M4 für Kontrollkanäle) angeschlossen. Die Datenausgabe (inkl. berechneter Größen) erfolgt über XCP-on-Ethernet und CAN. Die simultane Ausgabe ermöglicht die schnelle Datenerfassung über Ethernet und die gleichzeitige Aufzeichnung langsamer Größen mit einem CAN-Datenlogger. 
Schnelle Messdatenrate über Ethernet
Das HV BM 3.1 OBC gibt die Messdaten U und I mit einer maximalen Datenrate von bis zu 2 MHz über die XCP-on-Ethernet-Schnittstelle und simultan mit einer Datenrate von bis zu 5 kHz über die zusätzliche CAN-Schnittstelle aus. „Dank der hohen Abtastrate können auch Ein- und Ausschaltvorgänge präzise im μs-Bereich erfasst werden“, beschreibt Dr. Jürgen Braunstein einen der Hauptvorteile des Moduls.

Integration in Messkoffer
Für mobile Anwendungen kann das HV BM 3.1 OBC in einem anwendungsspezifisch konfigurierten Messkoffer verbaut werden, der zusätzlich mit entsprechenden Adaptern für verschiedene Netz- oder Ladekabel ausgestattet ist. Ein bereits integriertes XCP-Gateway ermöglicht den einfachen Anschluss weiterer CSM Messtechnik wie zum Beispiel Temperatur- oder AD-Messmodule. Der Messkoffer kann aufgrund der kompakten Größe weltweit für vergleichende Analysen von Ladesystemen und –vorgängen sowie der Überprüfung der Interaktion mit Fahrzeugen verwendet werden.
Bitte senden Sie uns bei Veröffentlichung ein Belegexemplar zu.
Bilderdownload: https://www.csm.de/de/aktuelles/presse/1683-neues-hv-breakout-modul-3-1-obc 
Bildbeschreibung
Bild: 		CSM_PR_OBC_01				(Copyright: CSM GmbH - www.csm.de)
Beschreibung:	Das neue HV BM 3.1 OBC erweitert das CSM Produktportfolio der HV Breakout-Module. Es eignet sich für Analysen von AC-Ladevorgängen von Elektro- und Hybridfahrzeugen.
Bild: 		CSM_PR_OBC_02				(Copyright: CSM GmbH - www.csm.de)
Beschreibung:	Für die AC-Messung wird das HV Breakout-Modul 3.1 OBC direkt in die Netz- oder Ladekabel zwischen Netzanschluss und Ladestation oder zwischen Ladestation (Wallbox) und On-Board-Charger (OBC) eingebaut.
Bild: 		CSM_PR_OBC_03				(Copyright: CSM GmbH - www.csm.de)
Beschreibung:	Für mobile Anwendungen kann das HV BM 3.1 OBC in einem anwendungsspezifisch konfigurierten Messkoffer verbaut werden, der zusätzlich mit entsprechenden Adaptern für verschiedene Netz- oder Ladekabel ausgestattet ist.

Anwendungsfall-Website
https://www.csm.de/de/anwendungen/anwendungsfaelle/hochvolt-strom-und-spannungsmessung/1696-ladevorgaenge-testen 

Produktwebseite
https://www.csm.de/de/produkte/hv-breakout-module/hv-breakout-modul-3-1-obc 

Über CSM
CSM Computer-Systeme-Messtechnik GmbH ist ein führender, hoch innovativer Hersteller von dezentral vernetzter, robuster Messtechnik und Datenloggern für den Einsatz in Fahrzeugen und Prüfständen. Seit über 40 Jahren setzen wir hier technologische Maßstäbe. Unsere Produkte sind weltweit bei nahezu allen namhaften Herstellern von PKW und Nutzfahrzeugen sowie deren Zulieferern und Dienstleistern erfolgreich im Einsatz. Permanente Innovation und langfristig zufriedene Kunden sind unser Erfolgsgarant. Mit unseren hochvoltsicheren, für schnelle und synchrone Messungen an Elektro- und Hybridfahrzeugen entwickelten Mess- und Breakout-Modulen, begleiten wir aktiv den Wandel unserer Kunden hin zur Elektromobilität.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
CSM Computer-Systeme-Messtechnik GmbH
Johann Mathä

Telefon: +49 711 779 64-469
E-Mail: jmathae@csm.de
Website: www.csm.de		

www.csm.de
CSM GmbH
Computer-Systeme-Messtechnik
Raiffeisenstr. 36
70794 Filderstadt
Innovative Mess- und Datentechnik

CSM Computer-Systeme-Messtechnik GmbH
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Iris Koch, Dr.-Ing. Winfried Koch
USt.Ident.Nr.: DE 147862865, WEEE-Reg.-Nr.: DE 49418762
Sitz der Gesellschaft: 70794 Filderstadt
Gerichtsstand: Amtsgericht Stuttgart
Handelsregister: HRB 222607